# HU1 (hulin-bess) — přechod na spot: realistická studie

*Generováno skriptem `scripts/harness/hu1_realistic_eval.py` (2026-06-12).*
*Opakovatelně spustitelné — viz hlavička skriptu.*

## Otázka

Majitel HU1 (128 kWh / 36 kW BESS, průmyslový odběr, bez FVE/EV/TČ) rozhoduje
o přechodu z fixní nákupní ceny na **spotovou smlouvu**. Dřívější
perfect-hindsight studie (`hu1_bess_study.py`) dala horní mez; tady je
**realistické** roční číslo — simulace den po dni tak, jak by jel plánovač.

## Metodika

- **D−1 plán**: `solve_dispatch_v2` (produkční čisté jádro v2) s informační
  množinou OTE D−1 13:30 = ceny celého zítřka, nic za půlnoc. Terminal SoC
  shadow price (faktor 0.9 z DB) oceňuje energii na konci dne.
- **SoC řetězené mezi dny** (konec dne N = start dne N+1); start 50 %.
- **Žádný perfect hindsight** v hlavních číslech; hindsight (7denní okna,
  plná znalost) běží zvlášť jen kvůli GAPu.
- Parametry **přesně z DB site 5**: baterie 128 kWh,
  36 kW nabíjení/vybíjení, η 0.95/0.95,
  SoC 10–95 %,
  degradace 0.15 Kč/kWh; grid import 43 kW /
  **export 42 kW povolen** (`no_export=false`),
  `block_export_on_negative_sell=true` (při záporné výkupní ceně se neexportuje).
- Náklady **včetně degradace** (0.5 × throughput × Kč/kWh) a **SoC-adjusted**
  (změna SoC dne oceněna průměrnou denní nákupní cenou).
- Spot ceny: raw OTE + marže z `site_market_config` site 5
  (buy +0.05, sell -0.02 Kč/kWh; poplatky 0.00).

### Předpoklady (nahradit reálnými čísly!)

- **Fixní nákupní cena 3.38 Kč/kWh** — site 5 má v DB režim spot/spot,
  skutečná dnešní fixní smluvní cena NENÍ v DB (default = proxy z BA81 fixu).
  Přepsat přes `--fix-buy`.
- **Odběrový profil parametrizovaný** — HU1 nemá telemetrii (0 řádků
  v `telemetry_inverter`): bazál 4 kW 24/7 + špička +16 kW
  6–18 h po–pá (konstanty v hlavičce skriptu).
- Scénáře s fixem prodávají přebytek na spotu (jako BA81) — ověřit, zda to
  dnešní fixní smlouva vůbec umožňuje.
- Svátky modelovány jako pracovní dny.

## Data

- OTE 15min raw ceny (`market_interval_price`, `OTE_CZ`): **2024-04-14 … 2026-06-12**,
  788 kompletních pražských dní; díry: 2025-03-30, 2025-07-04.
  Pokrývá **2 zimy** (2024/25, 2025/26) — hlavní riziko arbitráže.
- HU1 telemetrie/audit: žádná skutečná spotřeba ani provoz (site v MANUAL,
  bez sběru dat).

## Výsledky

Scénáře (Kč/den, kladné = náklad): **A** fix bez baterie · **B** fix + baterie
(dnešní stav) · **C** spot bez baterie · **D** spot + baterie (návrh).

## Kč/den po sezónách

| období | dní | A fix bez bat | B fix+bat | C spot bez bat | D spot+bat | D−A | D−B |
|--------|-----|---------------|-----------|----------------|------------|-----|-----|
| léto (4–9) | 425 |      789 |      760 |      460 |      131 |    -658 |    -629 |
| zima (10–3) | 363 |      789 |      744 |      736 |      490 |    -300 |    -254 |

## Kč/den po měsících (SoC-adjusted, vč. degradace)

| období | dní | A fix bez bat | B fix+bat | C spot bez bat | D spot+bat | D−A | D−B |
|--------|-----|---------------|-----------|----------------|------------|-----|-----|
| 2024-04 | 17 |      783 |      780 |      458 |      226 |    -556 |    -553 |
| 2024-05 | 31 |      806 |      804 |      394 |      130 |    -676 |    -673 |
| 2024-06 | 30 |      757 |      734 |      448 |      147 |    -610 |    -587 |
| 2024-07 | 31 |      806 |      788 |      425 |      135 |    -671 |    -653 |
| 2024-08 | 31 |      785 |      739 |      498 |      159 |    -626 |    -580 |
| 2024-09 | 30 |      779 |      736 |      493 |      181 |    -598 |    -555 |
| 2024-10 | 31 |      806 |      778 |      581 |      290 |    -516 |    -488 |
| 2024-11 | 30 |      779 |      692 |      839 |      594 |    -185 |     -98 |
| 2024-12 | 31 |      785 |      687 |      904 |      647 |    -138 |     -41 |
| 2025-01 | 31 |      806 |      754 |      851 |      635 |    -171 |    -119 |
| 2025-02 | 28 |      788 |      750 |      833 |      635 |    -153 |    -115 |
| 2025-03 | 30 |      779 |      753 |      585 |      277 |    -502 |    -476 |
| 2025-04 | 30 |      800 |      791 |      457 |      110 |    -690 |    -680 |
| 2025-05 | 31 |      785 |      773 |      385 |       36 |    -749 |    -737 |
| 2025-06 | 30 |      779 |      743 |      395 |       16 |    -763 |    -728 |
| 2025-07 | 30 |      800 |      771 |      527 |      312 |    -489 |    -459 |
| 2025-08 | 31 |      764 |      743 |      402 |      100 |    -664 |    -643 |
| 2025-09 | 30 |      800 |      719 |      558 |      136 |    -664 |    -583 |
| 2025-10 | 31 |      806 |      746 |      636 |      300 |    -506 |    -445 |
| 2025-11 | 30 |      757 |      723 |      717 |      506 |    -251 |    -216 |
| 2025-12 | 31 |      806 |      797 |      701 |      577 |    -229 |    -220 |
| 2026-01 | 31 |      785 |      739 |      878 |      669 |    -116 |     -70 |
| 2026-02 | 28 |      788 |      785 |      689 |      546 |    -242 |    -240 |
| 2026-03 | 31 |      785 |      728 |      622 |      218 |    -566 |    -510 |
| 2026-04 | 30 |      800 |      782 |      449 |       29 |    -772 |    -753 |
| 2026-05 | 31 |      764 |      717 |      485 |       75 |    -689 |    -641 |
| 2026-06 | 12 |      865 |      823 |      631 |      344 |    -521 |    -479 |

## Roční projekce (posledních 365 simulovaných dní)

| metrika | Kč/rok |
|---------|--------|
| A fix bez baterie | 287615 |
| B fix + baterie (dnešní stav) | 273979 |
| C spot bez baterie | 218077 |
| D spot + baterie (návrh) | 110392 |
| **D−B: přechod na spot (s baterií)** | **-163587** |
| D−A: spot+baterie vs fix bez baterie | -177223 |
| C−A: jen změna smlouvy, bez baterie | -69538 |
| C−D: hodnota baterie na spotu | +107685 |

**Interval nejistoty D−B: -163587 … -110069 Kč/rok**
(konzervativní = spready −30 % + degradace 0.50 Kč/kWh na obou stranách).

## GAP realistic vs perfect hindsight (scénář D)

realistic 296.2 vs hindsight 296.2 Kč/den; GAP -0.1 Kč/den (-51 Kč za 788 dní)

## Citlivosti (roční projekce, Kč/rok)

| varianta | Kč/rok |
|----------|--------|
| D deg 0.15 | 110392 |
| D deg 0.50 | 130657 |
| D deg 1.00 | 153008 |
| D compress −30 % | 153358 |
| D compress −30 % + deg 0.50 | 170648 |
| B compress −30 % | 280717 |
| C compress −30 % | 220469 |

## Interpretace a doporučení

- **GAP realistic − hindsight ≈ 0**: OTE ceny jsou D−1 známé a odběr je
  v modelu deterministický → reálný D−1 plánovač o (téměř) nic nepřichází
  proti dokonalému vícedennímu výhledu. Rozdíl proti dřívější hindsight
  studii tedy dělá hlavně **sezónnost** (jarní spready), ne neznalost
  budoucnosti. V reálu přibude chyba predikce odběru — s reálným diagramem
  studii přegenerovat.
- **Zima je slabší, ale zůstává kladná**: sezónní rozpad D−B —
  léto (4–9): -629 Kč/den; zima (10–3): -254 Kč/den.
  Nejslabší měsíc v datech (2024-12): D−B -41 Kč/den —
  ani v zimě s malými spready nebyl přechod na spot ztrátový.
- **Doporučení (za předpokladů výše)**: přechod na spot dává base úsporu
  **-163587 Kč/rok** (D−B), konzervativně -110069 Kč/rok.
  Před podpisem smlouvy doplnit data od majitele (níže) a studii
  přegenerovat — čísla škálují s odběrovým profilem a fixní cenou.

## Co chybí od majitele (zpřesnění)

1. **Skutečný odběrový diagram** (ideálně 15min/hodinová data z fakturačního
   elektroměru za 12 měsíců) → nahradit parametrický profil.
2. **Dnešní fixní cena** (Kč/kWh bez DPH, vč. případného VT/NT rozlišení)
   a regulované složky (distribuce, POZE) — zde modelována jen silová energie.
3. **Návrh spotové smlouvy**: marže dodavatele na nákup i výkup (zde
   +0.05/-0.02 Kč/kWh), měsíční platy.
4. **Smí dnešní fixní smlouva exportovat?** (scénář B předpokládá spot výkup).
5. Rezervovaná kapacita / penalizace za překročení — ovlivní peak shaving.
